POS-VIROVITICA
Tehnički opis građevine:

Građevina stambene namjene s ukupno 39 stanova, na k.č.br. 2012/6 k.o. Virovitica - centar. Građevina je katnosti prizemlje + 4 kata + uvučeni kat, (P+4+Ptk).
U predmetnoj zgradi je predviđena struktura stanova od jednoipolsobnih do troipolsobnih, površine 43-100 m2

Na prostoru parcele osigurano je 39 parkirališnih mjesta za stanare, te prostor za smještaj spremnika za odlaganje otpada. Ostali dio parcele su zelene površine.
Krovna konstrukcija je armiranobetonska– ravni neprohodni krov.
Fasadu izvesti ETISC sustav sa izolacijom od EPS-F u debljini od 15,0 i 10,00 cm.
Završna obrada unutarnjih zidova i stropova žbukanjem te bojanjem disperzivnim bojama.
Završne obloge podova pojedinih prostora previđeni su prema namjeni pojedinih prostorija. Podovi u svim prostorijama obrađuju se završno cementnom glazurom a na glazuru se polaže protuklizna keramika i parket (ovisno o namjeni prostorije).
Vanjska stolarija od PVC-a (troslojno IZO staklo). Unutarnja stolarija drvena.
U građevini su predviđeni svi uobičajeni priključci i instalacije: električna mreža, vodoopskrba i odvodnja otpadnih i oborinskih voda, a sve prema uvjetima
Priprema tople vode se predviđa sa dizalicama topline
Za grijanje i hlađenje zgrade predviđeno je korištenje dizalice topline zrak/voda
Projektom je predviđena ugradnja dizala. Dizalo je namijenjeno kao osobno, prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.

